ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
[bookmark: _Hlk182908520]Объект закупки: разработка научно-проектной документации на проведение работ по консервации, в том числе противоаварийных работ на объекте культурного наследия Рязанской области «Контора», XIX — нач. XX вв., по адресу: Рязанская обл., Рыбновский р-н, с. Костино, ул. Богоявленская, д. 8
	1. Общие данные

	1.1
	Заказчик
	ООО «Инвест-Агро», ИНН 6213013414 / ОГРН 1176234030642, адрес: 391132, Рязанская область, Рыбновский район, село Костино, Богоявленская ул., зд. 8, офис 2

	1.2
	Объект 
	Объект культурного наследия Рязанской области «Контора», XIX — нач. XX вв., по адресу: Рязанская обл., Рыбновский р-н, с. Костино, ул. Богоявленская, д. 8 (далее – Объект культурного наследия, ОКН). Приказ гос.инспекции по охране объектов культурного наследия от 25.08.2022 № 88

	1.3
	Основные характеристики объекта
	Каменное двухэтажное здание из кирпича с кадастровым номером 62:13:0540101:588, координаты 54.8026261, 39.667964
Площадью 277,4 кв. м

	1.4
	ЗОУИТ 
	· Объект расположен в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Корзинкиных (Никитинских)», XVIII-XIX вв. (Рязанская область, Рыбновский район, с. Костино)
· Объект расположен в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь – место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А.Есенина»

	1.5
	Вид работ  
	Разработка научно-проектной документации на проведение консервации, в том числе комплекса противоаварийных работ, в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия. 

	1.6
	Место выполнения работ
	По месту нахождения ОКН, расположенного по адресу: Рязанская обл., Рыбновский р-н, с. Костино, ул. Богоявленская, д. 8, координаты 54.8026261, 39.667964.

	1.7
	Место приемки выполненных работ
	г. Рязань. 

	1.8
	Исходно-разрешительная документация 
	Предоставляет Заказчик:
1. Копия выписки из единого государственного реестра недвижимости.
2. Копия извлечение из техпаспорта 
3. Копия приказа № 88 от 25.08.2022 г. о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия Рязанской области 588 и 593.
4. Копия техпаспорта. 

	2. Основные требования к выполнению работ:

	2.1
	Состав работ  
	Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: консервация, включая противоаварийные работы, в составе следующих разделов:
- Раздел 1. «Предварительные работы» включает: исходно-разрешительная документация; программа научно-исследовательских работ; план мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований; фотофиксация до начала проведения работ с приложением схемы её осуществления.
В соответствии с требованиями Министерства культуры Российской Федерации (письмо от 24.03.2015 №90-01-39-ГП) неотъемлемой частью исходно-разрешительной документации раздела «Предварительные работы» является Акт определения влияния работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. При составлении Акта определения влияния необходимо учитывать информацию о физическом состоянии объекта культурного наследия, отраженную в акте технического состояния объекта культурного наследия.
- Раздел 4. «Рабочая проектная документация» включает: рабочие чертежи; маркировочные чертежи и шаблоны (при необходимости); спецификации, ведомости и сводные ведомости потребности в материалах в соответствии с требованиями стандартов СПДС, объектная и локальные сметы, сводный сметный расчет.
Проведение всех согласований с уполномоченным органом по охране объектов культурного наследия Рязанской области, и другими заинтересованными организациями (при необходимости).

	2.2
	Основные требования к выполнению работ и разработке проектно – сметной документации
	Состав и содержание научно-проектной документации должны соответствовать следующим документам:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;
- Приказ Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»;
- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 09.12.2016 № Р-1481 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технического задания на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27.05.2014 №106-01-39/12-ГП «Разъяснения о ремонтных и противоаварийных работах»;
- Письмо Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП «о порядке проведения и приемки работ по сохранению объекта культурного наследия»;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
- ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»;
- ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия»;
- ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования»;
- ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».
- ГОСТ 59469-2021 «Консервация и противоаварийные работы на памятниках каменного зодчества».
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации";
- СРП-2007.8 Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- действующим нормативно-правовыми документам, строительными нормами и правилами, действующими на момент выдачи проектной документации.

Сметная документация должна быть разработана в действующей сметно-нормативной базе с переводом в текущие цены.
Подрядчик обязан направить Заказчику в целях контроля выполнения работ экземпляр: 
- технического отчета (инженерно-технического обследования) о состоянии объекта культурного наследия (Письмо Министерства культуры Российской Федерации №106-01-39/12-ГП от 27.05.2014);
- разработанную научно-проектную документацию на проведение консервации, в том числе комплекса противоаварийных работ, включая сметную документацию.
Предусмотреть мероприятия по защите существующих наружных инженерных сетей и элементов благоустройства в зоне производства строительно-монтажных работ.

	2.3
	Работы, предполагаемые к выполнению в рамках реализации заказываемого проекта 
	1. Разработка научно-проектной документации на проведение консервации, в том числе комплекса противоаварийных работ, в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия, а именно: 
- очистка объекта от мусора и растительности;
- временное укрытие кровли;
- временное усиление аварийных конструкций;
- принятие мер по воспрепятствую доступа посторонних лиц на объект;
- иные необходимые мероприятия, выявленные в ходе разработки научно-проектной документации.
2. Выполнение работ по консервации, в том числе комплекса противоаварийных работ. 

	3.
	Результат работ
	[bookmark: _GoBack]Результатом работ являются:
- Научно-проектная документация на бумажном и электронном носителе. Документация в электронном виде должна соответствовать составу и структуре разделов документации на бумажном носителе.
- Выполнение работ по консервации Объекта, в том числе выполнение комплекса противоаварийных работ и сдача их Заказчику. 

	4.
	Гарантийные обязательства
	Общий гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ.




